- 레코디아 홈페이지(www.recodia.com) 첫 화면에서 우측하단의 다운로드센터를 클릭합

니다.

- 상단의 메뉴바에서 F시리즈를 클릭하고,  모델명과 시리얼번호를 확인합니다. 모델명은 블랙박스 본체 밑면(바닥)에 보시면 스티커가 붙여있고, 바코드 아래에 앞쪽에는 모델명 뒷쪽에는 숫자로 된 시리얼번호가 있습니다.

제 블랙박스 시리얼번호는 F16 1201120468이므로 F16 최신펌웨어인 "J0427A"버전을 클릭합니다.

고객님께서는 고객님 블랙박스 시리얼번호를 확인하시고 그 시리얼에 해당하는 최신펌웨어를 찾아서 클릭하시면 됩니다.

-  위와 같이 아래쪽에 해당 시리얼번호가 있습니다. 해당 시리얼로 확인 되셨으면 첨부파일을 클릭합니다. 시리얼 번호가 없다면 2페이지나 3페이지에서 확인을 합니다.

- 저장을 클릭합니다.

※ 익스플로러 9.0 버전에서는 위 그림과 같이 저장버튼 우측에 ▼를 클릭하고 다른 이름으로 저장을 클릭 하셔야 됩니다.

- 저장 위치는 바탕화면으로 하고 저장을 클릭합니다.

- 해당 파일이 압축파일일 경우 알집이 설치되어 있는 경우에는 여기에 압축풀기로 바탕화면에 압축을 풉니다. 그리고 알집이 설치되어 있지 않은 경우는 압축풀기를 선택하시면 현재 파일명으로 폴더가 생성되고 폴더안에 파일이 생성됩니다.

- 위와 같이 바탕화면에 펌웨어 파일이 생성됩니다.

- MENU를 클릭하고 펌웨어 업그레이드를 선택합니다.

※ 만약, 뷰어 프로그램이 설치되어 있지 않다면 뷰어프로그램을 설치하시고 진행하시기 바랍니다.

- 컴퓨터(윈도우XP인 경우 내컴퓨터) 에서 SD카드 드라이브를 확인합니다. 제 컴퓨터는 SD카드 드라이브가 (H)로 되어 있습니다.

- 위와 같이 현재 인식된 SD카드 드라이브를 선택합니다. (H)를 선택하고 확인을 클릭합니다.

- 바탕화면에서 펌웨어 파일을 찾아서 열기를 합니다.

- 예를 클릭합니다.

- 확인을 클릭하시면 PC에서 작업은 완료되었고 블랙박스 본체에 SD카드를 장착하시고 부팅이 되면 아래와 그림과 같이 진행하시면 됩니다.

※ 만약, 파일만들기가 되어 있지 않다면 펌웨어 업그레이드는 하실 수 없습니다.

그리고, SD카드 16GB 이상 사용하시려면 반드시 최신펌웨어로 업그레이드 하셔야 됩니다.

☞ 파일만들기를 하시려면 클릭하세요..

- 만약 5초 이상 기다려도 재부팅이 되지 않는다면 전원잭을 뺏다가 다시 꽂으셔서 부팅이 되면 MENU_OK - 메모리관리 - MENU_OK - 시스템정보 - MENU_OK 버튼을 눌러서 SW버전이 고객님이 다운받으신 펌웨어 버전으로 확인되시면 업그레이드가 완료 되신 겁니다.

모델명이 F15, F16, PLUS, LITE 모델인 경우는 최신펌웨어로 업그레이드 하게 되면 32GB까지 사용 가능하기 때문에 시스템정보에서 MAX32G로 확인 되시면 업그레이드가 정상적으로 되신 겁니다.

☞ 파일만들기 하는 방법은 아래와 같습니다.

- MENU 클릭하고, 파일만들기를 선택합니다.

- 컴퓨터(윈도우XP인 경우 내컴퓨터) 에서 SD카드 드라이브를 확인합니다. 제 컴퓨터는 SD카드 드라이브가 (H)로 되어 있습니다.

- 위와 같이 현재 인식된 SD카드 드라이브를 선택합니다. (H)를 선택하고 확인을 클릭합니다.

- 예를 클릭합니다.

- 확인을 클릭합니다.

- 파일만들기가 완료되면 위와 같이 용량이 꽉 찬걸로 표시가 됩니다.

- SD카드 드라이브를 열어보면 8GB인 경우 위와 같이 4개의 파일이 생성이 됩니다.