- 레코디아 홈페이지(www.recodia.com) 첫 화면에서 우측하단의 다운로드센터를 클릭합

니다.

- 상단의 메뉴바에서 F시리즈를 클릭하고, 네 번째 레코디아 재생뷰어프로그램을 클릭합니다.

- 첨부파일을 클릭합니다.

-  저장을 클릭합니다.

※ 익스플로러 9.0 버전에서는 위 그림과 같이 저장버튼 우측에 ▼를 클릭하고 다른 이름으로 저장을 클릭 하셔야 됩니다.

- 저장 위치는 바탕화면으로 하시고 저장버튼을 클릭합니다.

- 알집이 설치되어 있는 경우 여기에 압축풀기로 바탕화면에 압축을 풉니다. 그리고 알집이 설치되어 있지 않은 경우는 압축풀기를 선택하시면 현재 파일명으로 폴더가 생성되고 폴더안에 설치파일이 생성됩니다.

그리고,  압축열기를 선택하시면 설치파일이 나타나고 파일을 더블클릭하시고 설치하시면 됩니다.

- 설치파일을 더블클릭 해서 설치를 시작합니다.

- 다음을 클릭합니다.

- 설치를 클릭합니다.

- 마침을 클릭합니다. 만약에 메모장이 실행이 되면 프로그램에 대한 설명이니까 그냥 닫으시면 됩니다.

- 프로그램이 실행되면 우측 하단에 MENU를 클릭하고 열기 - SD카드 열기를 클릭합니다.

- 컴퓨터(윈도우XP인 경우 내컴퓨터) 에서 SD카드 드라이브를 확인합니다. 제 컴퓨터는 SD카드 드라이브가 (H)로 되어 있습니다.

- 레코디아 플레이어에서 파일만들기를 하지 않았으면, 위와 같이 SD카드가 비어있는 걸로 나옵니다.

이럴 경우에도 SD카드 열기로 하시면 재생이 되는 경우가 있습니다.

☞ 파일만들기를 하시려면 클릭하세요..

- 위와 같이 현재 인식된 SD카드 드라이브를 선택합니다. (H)를 선택하고 확인을 클릭합니다.

- 만약에 SD카드 열기로 재생이 되지 않는다면 위와 같이 파일 열기를 선택합니다.

- 위와 같이 RECODIA0.SEQ 또는 RECODIA1.SEQ 파일을 선택하고 열기를 하면 영상이 재생이 됩니다.

그래도 영상이 재생이 되지 않는다면 SD카드가 수명이 다되거나 불량이므로 PC에서 재생은 불가능합니다. 재생이 되시면 다음과 같이 하시면 됩니다.

- 위와 같이 EVENT LIST를 클릭합니다.

- 저장시간 목록을 클릭하고 SEQ 파일 분석 100%가 되면 완료를 클릭합니다.

- 위와 같이 10분 단위로 저장시간 목록이 생성이 됩니다. 재생하고자 하는 시간대를 더블클릭 하시면 아래와 같이 선택한 시간대 영상이 재생이 됩니다.

- 위와 같이 선택한 시간대 영상이 %로 표시됩니다. AVI 형식으로 저장을 하려면 다음 시간 목록을 선택하고 그 시간대 %를 확인 합니다.

※ 재생 중간 중간에 이전 시간의 영상이 끼어들어서 보이는 이유는 이벤트(충격) 영상이 3일 동안 저장됨(2011년 12월 이전 펌웨어의 경우 7일 동안 저장)으로 최신 펌웨어로 업그레이드 하시면

SD카드를 32GB 까지 사용 가능하게 됩니다.

펌웨어 업그레이드를 하시려면 F_Firmware01를 참고 하시기 바랍니다.

- 위와 같이 MENU를 클릭하고 AVI 파일로 내보내기를 선택합니다.

- 시작%, 끝%를 입력합니다. 만약!.. 시작%나 끝%를 43%, 44%로 할 경우43.00, 44.00으로 소수 둘째자리 까지 입력을 해야 저장할 때 오류가 발생하지 않습니다. 사용하시는 제품이 2채널이라면 2채널 모두를 선택합니다.

- 저장 위치는 SD카드로 하면 오류가 발생하니 위와 같이 찾기 편하시게 바탕화면으로 하시고 파일이름은 임의로 만들어 주시면 됩니다.

- 100%가 되면 완료를 클릭합니다. 바탕화면에 AVI 형식의 동영상 파일이 생성되어 곰플레이어 등 대부분의 뷰어프로그램에서 바로 재생이 가능합니다.

☞ 후방 영상 확인하기>>

※ 확인해 볼 영상이 후방카메라 쪽이라면 위와 같이 CAM 1 오른쪽의 >를 클릭하면 CAM 2로 바뀌고 후방카메라 영상이 재생이 됩니다.

☞ 파일만들기 하는 방법은 아래와 같습니다.

- MENU 클릭하고, 파일만들기를 선택합니다.

- 컴퓨터(윈도우XP인 경우 내컴퓨터) 에서 SD카드 드라이브를 확인합니다. 제 컴퓨터는 SD카드 드라이브가 (H)로 되어 있습니다.

- 위와 같이 현재 인식된 SD카드 드라이브를 선택합니다. (H)를 선택하고 확인을 클릭합니다.

- 예를 클릭합니다.

- 확인을 클릭합니다.

- 파일만들기가 완료되면 위와 같이 용량이 꽉 찬걸로 표시가 됩니다.

- SD카드 드라이브를 열어보면 8GB인 경우 위와 같이 4개의 파일이 생성 됩니다.